유지관리 설비 이력카드

시설명	황산화물전처리	기기명	명칭	Sulfur Pump		설치위치	전처리동
				B_P603 A/B
제작사 (공급사)	대봉엔지니어링		모델명	DSF 60-1
사 진 대 지					전동기 제원 및 특이사항
					모델명	DSF 60-1
					펌프유량	15.0m3/hr
					용량	15m3/hr
					양정	20mH
					토출압력	2.0kg/cm2
					회전범위	340RPM
					전압/주파수	460V 60HZ
					재질	STS304
					오일	그리스2 1회 200cc 3년
주요 부품 규격 및 사양
번호	부품명		규격 및 사양				수량	비고
1	모델명		F-50-1
2	POWER		3HP 2.2KW
3	CAPACITY		10 m3/h
4	R.P.M		300 / min
5	PRESSURE		2kg/cm2
6	오일씰		Ø60xØ82x12t
7	펌프측 베어링		#6311
예비품	회전자		Ø60 x 420L				1	벨트추가
	고정자		Ø138 x 330L				1
	샤프트		Ø66 x 537L				1
	메카니컬 씰		C2A-060-62CJ				1